* Daten der intensiv betrachteten Klimarisken aus der Klimarisikoanalyse Niedersachsen (2025)
* Datensatz: 			Standortwasserbilanz
* Institution: 			Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA)
*Ansprechperson:		Johannes Sutmöller, Dr. Bernd Ahrends
* Kontaktperson: 		johannes.sutmoeller@nw-fva.de
* Stand: 			Juli 2025
* Koordinatensystem: 	EPSG:25832
*

* Definition des Klimarisikos
Für die Vitalität und das Wachstum der Waldbestände ist eine ausreichende Wasserversorgung in der Vegetationsperiode von ausschlaggebender Bedeutung. Zeigen sich Veränderungen hin zu einem geringeren Wasserangebot, steigt das Risiko von Trockenstress. Die Standortwasserbilanz (SWB) als Summe der Klimatischen Wasserbilanz in der Vegetationsperiode und dem pflanzenverfügbaren Bodenwasser bis ein Meter Bodentiefe in mm beschreibt das potenzielle Wasserangebot und ist ein geeigneter Indikator für den langfristigen Trockenstress von Waldbeständen (Spellmann et al. 2007). Baumartenspezifisch beginnt ein Risiko für Trockenstress bei Werten der SWB unter null. Eine abnehmende Standortwasserbilanz kann ein Anlass sein, um ggf. Anpassungsmaßnahmen (z.B. Waldumbau oder Durchforstungsmaßnahmen) auszulösen.

* Methodik der KRANI
Die Klimatische Wasserbilanz ergibt sich aus der Differenz von Niederschlag und potenzieller Verdunstung für eine einheitliche Grasbedeckung nach FAO (Allen et al. 1998). Das pflanzenverfügbare Bodenwasser (nutzbare Feldkapazität) ist die Differenz zwischen dem Wassergehalt bei Feldkapazität und dem permanenten Welkepunkt. Unterhalb dieses Wassergehaltes kann das Bodenwasser nicht mehr durch die Pflanzen genutzt werden. Als Datengrundlage für die Berechnung der nutzbaren Feldkapazität wurde die forstliche Standortskartierung (Stand 2023), ergänzt durch die Bodenkarte BK50 im Maßstab 1:50.000 für Niedersachsen (Gehrt et al. 2021) verwendet.
Die Standortwasserbilanz wird als Vergleich des langjährigen Mittels zwischen der Klimaperiode 1971 bis 2000 und den Perioden 2031 bis 2060 (nahe Zukunft) und 2071 bis 2100 (ferne Zukunft) dargestellt. Grundlage für die Berechnung der Klimatischen Wasserbilanz für die Vergangenheit bilden die Beobachtungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Für die nahe und ferne Zukunft werden jeweils die minimale und maximale Ausprägung von Projektionen aus sieben Klimamodellen für das Klimaszenario RCP8.5 verwendet. Der Indikator wird flächenhaft für die fünf Klimaregionen (maritim, maritim-kontinental, subkontinental, submontan und montan) in Niedersachsen berechnet.


* Abkürzungen in den Dateien:
	- SWB = Standortwasserbilanz
	- 2031-2060 = Mitte des Jahrhunderts
	- 2071-2100 = Ende des Jahrhunderts
	- abs = Absolute Werte in mm
	- rel = absolute Änderung in mm gegenüber 1971-2000
	- max = Pessimistischer Fall
	- min = Optimistischer Fall
	- veg = forstliche Vegetationsperiode

* Farbgebung der KRANI für eine eigene Kartendarstellung der SWB
> 0 mm; rgb(96,101,253)
0 -50 mm; rgb(209,210,254)
-50 - -100 mm; rgb(210,210,210)
-100 - -150 mm; rgb(253,215,214)
-150 - -200 mm; rgb(252,174,174)
-200 - -250 mm; rgb(252,134,134) 
-250 - -300 mm; rgb(254,70,70) 
-300 - -350 mm; rgb(178,0,0) 
< -350 mm; rgb(99,1,0)

* Farbgebung der KRANI für eine eigene Kartendarstellung der absoluten Abweichung
> 50 mm; rgb(94,104,253)
50 - -50 mm; rgb(210,210,210)
-100 – -50 mm; rgb(251,160,159)
< -100 mm; rgb(218,0,0)
